@reboot chmod 777 /dev/ttyAMA* /dev/i2c-1

@reboot /var/www/moduleair_pro_4g/boot_hotspot.sh >> /var/www/moduleair_pro_4g/logs/app.log 2>&1

@reboot sleep 30 && /usr/bin/python3 /var/www/moduleair_pro_4g/SARA/reboot/start.py >> /var/www/moduleair_pro_4g/logs/app.log 2>&1

@reboot /var/www/moduleair_pro_4g/run_every_10_seconds.sh

0 0 * * * > /var/www/moduleair_pro_4g/logs/master.log


