{
  "modem_config_mode": false,
  "NPM/get_data_modbus_v3.py":true,
  "loop/SARA_send_data_v2.py": true,
  "RTC/save_to_db.py": true,
  "BME280/get_data_v2.py": true,
  "envea/read_value_v2.py": true,
  "MH-Z19/write_data.py": true,
  "sqlite/flush_old_data.py": true,
  "deviceName": "ModuleAir-proXXX",
  "deviceID": "XXXXX",
  "modem_version": "XXX",
  "latitude_raw": 0,
  "longitude_raw":0,
  "latitude_precision": 0,
  "longitude_precision": 0,
  "SaraR4_baudrate": 115200,
  "NPM_solo_port": "/dev/ttyAMA3",
  "MH-Z19_port": "/dev/ttyAMA4",
  "NextPM_ports": ["ttyAMA3"],
  "CO2_serial": true,
  "sensirion_SFA30": false,
  "i2C_sound": false,
  "i2c_BME": false,
  "sshTunnel_port": 51221,
  "npm1_status" : "connected",
  "SARA_R4_general_status" : "connected",
  "SARA_R4_SIM_status" : "connected",
  "SARA_R4_network_status": "connected",
  "SARA_R4_neworkID": 0,
  "send_aircarto": true,
  "send_uSpot": false,
  "WIFI_status": "connected"
  }