{
  "modem_config_mode": false,
  "NPM/get_data_modbus_v3.py":true,
  "loop/SARA_send_data_v2.py": true,
  "RTC/save_to_db.py": true,
  "BME280/get_data_v2.py": true,
  "envea/read_value_v2.py": false,
  "MPPT/read.py": false,
  "windMeter/read.py": false,
  "sqlite/flush_old_data.py": true,
  "deviceID": "XXXX",
  "npm_5channel": false,
  "latitude_raw": 0,
  "longitude_raw":0,
  "latitude_precision": 0,
  "longitude_precision": 0,
  "deviceName": "NebuleAir-proXXX",
  "SaraR4_baudrate": 115200,
  "NPM_solo_port": "/dev/ttyAMA5",
  "NextPM_ports": [
    "ttyAMA5"
  ],
  "i2C_sound": false,
  "i2c_RTC": false,
  "local_storage": false,
  "sshTunnel_port": 59228,
  "npm1_status": "connected",
  "SARA_R4_general_status": "connected",
  "SARA_R4_SIM_status": "connected",
  "SARA_R4_network_status": "connected",
  "SARA_R4_neworkID": 20810,
  "WIFI_status": "connected",
  "MQTT_GUI": false,
  "send_aircarto": true,
  "send_uSpot": false,
  "modem_version": "XXX",
  "envea_sondes": [
    {
      "connected": false,
      "port": "ttyAMA4",
      "name": "h2s",
      "coefficient" : 4
    },
    {
      "connected": false,
      "port": "ttyAMA3",
      "name": "no2",
      "coefficient" : 1
    },
    {
      "connected": false,
      "port": "ttyAMA2",
      "name": "o3",
      "coefficient" : 1
    }
  ]
}