@reboot sleep 10 && chmod 777 /dev/ttyAMA* /dev/i2c-1

@reboot /var/www/nebuleair_pro_4g/boot_hotspot.sh >> /var/www/nebuleair_pro_4g/logs/app.log 2>&1

@reboot sleep 30 && /usr/bin/python3 /var/www/nebuleair_pro_4g/SARA/reboot/start.py >> /var/www/nebuleair_pro_4g/logs/app.log 2>&1

#0 0 * * * > /var/www/nebuleair_pro_4g/logs/master.log
#0 0 * * * > /var/www/nebuleair_pro_4g/logs/master_errors.log
#0 0 * * * > /var/www/nebuleair_pro_4g/logs/app.log

0 0 * * * find /var/www/nebuleair_pro_4g/logs -name "*.log" -type f -exec truncate -s 0 {} \;


